Sprawdzić czy rekonstrukcja sygnału analogowego była robiona na TOwNiT (zmieniła się formuła przedmiotu)

W Matlabie ma się zmienić f. spectrum. Sprawdzić czy nie popsuje ćw. 1d.